|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 21 Ocak 2021 PERŞEMBE | **Resmî Gazete** | Sayı : 31371 | | **TEBLİĞ** | | | | Ticaret Bakanlığından:  **İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ**  **(TEBLİĞ NO: 2015/7)’DE DEĞİŞİKLİK**  **YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ**    **MADDE 1 –**22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  “   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **G.T.İ.P.** | **Eşyanın Tanımı** | **Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton)\*** | | 7312.10.81.00.00 | Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler \*\* | 3.000 | | 7312.10.83.00.00 | Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler | | 7312.10.85.00.00 | Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler | | 7312.10.89.00.00 | Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler | | 7312.10.98.00.00 | Diğerleri |   \* Ton: Brüt Ağırlık  \*\* Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,  halat yapısı 7x7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn;  halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;  halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;  halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;  halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;  halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn  olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.”    **MADDE 2 –**Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  **MADDE 3 –**Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.   |  |  | | --- | --- | | **Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin** | | | **Tarihi** | **Sayısı** | | 22/8/2015 | 29453 | | | | |